Ersteller	Herausgeber	Prüfung / Zustimmung	Freigabe	
Diktatzeichen						
Name						
Datum						
Unterschrift						

Ersterstellung der VA: VA X.X.XX Rev. 0 (xx.20xx)

Anmerkungen:
Diese Verfahrensanweisung setzt Anforderungen der StörfallV zur Beherrschung umgebungsbedingter Gefahrenquellen für die Gefahr „Starkwind“ durch Nachhaltigkeitsaspekte um.

Verteiler bei Herausgabe: 
Management, Krisenstab, Lenkungsstab, Betriebsleitung, technische Leitung, Produktionsleitung 

	

Inhaltsverzeichnis

1.	Zweck
2.	Geltungsbereich
3.	Auswertung früherer Starkwindereignisse
3.1 	Vorhersehbarkeit vom Sturmereignisse
3.2 	Auswertung der Klimaberichte
4.	Zuständigkeiten / Verantwortlichkeiten / Definitionen
4.1.	Verantwortlichkeiten
5.	Beschreibung der Prozesse und Tätigkeiten
6.	Mitgeltende Unterlagen
7.	Dokumentation
8.	Änderungsdienst
9.	Begriffe und Abkürzungen
10.	Anlagen

1.	Zweck

Gemäß Artikel 8 der Richtlinie 2012/18/EU vom 04. Juli 2012 in Verbindung mit Anhang III Nr. b vii der Richtlinie sind regelmäßig Audits und Überprüfungen  der Wirksamkeit und Eignung  des Sicherheitsmanagementsystems durchzuführen. 

Die vorliegende Verfahrensanweisung verfolgt das Ziel, die etablierte Vorgehensweise unter diesem Aspekt regelmäßig zu überprüfen. 
Bei der Recherche zur Datenerfassung vergangener Ereignisse wurde deutlich, dass eine gute Datenbasis der Schlüssel zur Lösung ist. Denn je besser die Aufzeichnungen, desto besser ist ein Festlegen von Maßnahmen möglich, um den Auswirkungen zu begegnen.
Auch Aspekte eines sich ändernden Klimas respektive des chaotischen Systems Wetter spielen eine Rolle beim Verständnis und damit der Prävention.
Die Säule der „Nachhaltigkeit“ als  ergänzendes Instrument unterstützt und ergänzt die vorherigen Säulen. Jedes Unternehmen sollte für sich detaillierte Aufzeichnungen der Wetterbedingungen erfassen und diese Daten regelmäßig auswerten.
Um ein verlässliches Gesamtbild zu erhalten, sollen diese Daten mit den Feststellungen nach Extremereignissen überlagert werden, um ggf. andere oder additive Maßnahmen sinnvoll ableiten zu können.
2.	Geltungsbereich

Die Verfahrensanweisung gilt für alle Anlagen und Bauwerke innerhalb des Betriebsgeländes der Fa. XYZ 

3.	Auswertung früherer Starkwindereignisse

In der nachstehenden Tabelle 1 sind gut dokumentierte Starkwindereignisse zusammengefasst. Die Schadenshöhen wurden auf Basis der Meldungen durch Versicherer gelistet, hier sind überwiegend Schäden an Infrastruktur und privaten Gebäuden berücksichtigt.

Tabelle 1: Signifikante Starkwindereignisse in Deutschland

3.1 	Vorhersehbarkeit vom Sturmereignisse 
•	Vorhersehbarkeit zentrale Ansatzpunkte der Schadensminimierung
•	Wetter als chaotisches System
•	Berücksichtigung spontaner Veränderungen in der Atmosphäre
•	Stetig steigende Leistung von Rechnern (seit 2007)
•	allmähliche Verfeinerung des Gitters  mehr Knoten für Berechnung
•	simultane Berechnung unterschiedlicher Szenarien  Überschneidungen

3.2 Auswertung der Klimaberichte
„Im Gegensatz zur Entwicklung der oberflächennahen Temperatur mit der damit in Zusammenhang stehenden Luftfeuchtigkeit ist bei Anwendung der verschiedenen Modellrechnungen für die Entwicklung von Windgeschwindigkeit, Schnee- und Eislasten kein eindeutiger Trend erkennbar. Eine wissenschaftlich allgemein anerkannte Prognose über die Entwicklung der Häufigkeiten und Intensitäten dieser Gefahrenquellen ist somit derzeit noch nicht möglich“ .
4.	Zuständigkeiten / Verantwortlichkeiten / Definitionen
4.1.	Verantwortlichkeiten
Für die Verfolgung von Nachhaltigkeitsaspekten im Zusammenhang mit der Gefahrenabwehr bei Umgebungsbedingten Gefahrenquellen ist der HSEQ-Stab verantwortlich. 

5.	Beschreibung der Prozesse und Tätigkeiten

•	Detaillierte Aufzeichnung der Abläufe bei Starkwindereignissen 
o	Windspitzen
o	Mittelwind
o	Windrichtung
o	Vorhersagegenauigkeit
•	Auswertung der Feststellungen nach Starkwindereignissen 
o	Ermittlung von Schäden
o	Getroffene Maßnahmen / Wirksamkeit der Maßnahmen
o	Befragung der Mitarbeiter
•	Regelmäßige Durchführung von Übungen des Konzeptes 
o	Einsatzstab
o	Feuerwehr/Instandhaltung/Personal
•	Regelmäßige Auswertung von Erkenntnissen zur Entwicklung der Klimafaktoren 
o	Neue Veröffentlichungen zum Thema Klimawandel
o	Vergleich der Aufzeichnungen mit den langjährigen Prognosen
o	„kritisches Hinterfragen“ der Wirksamkeit des Konzeptes

6.	Mitgeltende Unterlagen
Verfahrensanweisungen
keine
Arbeitsanweisungen
keine
Sonstige Unterlagen
Hinweise und Erläuterungen zur TRAS 320
Klimareport Schleswig-Holstein 2017
Klimareport Niedersachsaen 2017
7.	Dokumentation

Siehe Dokumentation zu Ziffer 5

8.	Änderungsdienst

Diese Verfahrensanweisung wird durch den Störfallbeauftragten jährlich hinsichtlich Ihrer Aktualität überprüft.

9.	Begriffe und Abkürzungen

VA		Verfahrensanweisung

10.	Anlagen

-	Keine -